APNF

bin fixed format



	top nbl		bottom nbl

byte 0	digit 1		digit 2
byte 1	digit 3		digit 4
byte 2	digit 5		digit 6
byte 3	digit 7		digit 8
byte 4	digit 9		digit 10
byte 5	digit 11	digit 12
byte 6	cntrl bits	F
byte 7	exp digit 1	exp digit 2


control bits

bit 0	neg mant if set
bit 1	neg exp if set
bit 2	fixed format if set
bit 3

ensure unused bits/bytes are zero

